ADD1 ADD4 SUB1 SUB4 MUL1 MUL4 MAD1 MAD4 Instruction 0

10

20

30

40

GInstr/sec